河北大学动火作业审批表
	动火部位
	
	动火方式
	1.用火2.气焊3.电焊4.其他

	动火时间
	
	动火作业人
	
	现场负责人
	

	动火施工单位承诺
	动火前做到“10不”：1.作业人员没有资格证不动火；2.防火灭火措施没落实不动火；3.周边杂物、易燃物和危险品未清理不动火；4.附近难以移除的易燃结构物未采取安全防范措施不动火；5.盛装过油类等易燃可燃液体的容器、管道等未清洗干净不动火；6.进行高空焊接作业时，未清除地面可燃物并采取防范措施不动火；7.储存易燃易爆品的仓库、车间等场所未采取防范措施，危险性未拔除不动火；8.未配备灭火器材或配备不足不动火；9.现场安全负责人不在场不动火；10.没有防火应急预案不动火。
动火中做到“4要”：1.现场负责人要坚守岗位；2. 现场负责人和动火作业人要加强观察，精心操作，发现不安全苗头时立即停止动火；3.一旦发生火灾或爆炸事故要立即报警并组织扑救；4.动火作业人员要严格遵守操作规程。
动火后做到“1清”：彻底清理动火现场，确认无误后方可离开现场。
我们承担因动火作业造成安全事故的全部责任。

动火施工单位责任人签字：                （公章）

                             年    月    日



	学校立项部门（单位）审批意见
	消防安全责任人：                        （公章）
                             年    月    日



	安全工作处 审 核

意    见
	主要负责人签字：                        （公章）
                             年    月    日



	备注
	1、动火作业人员须提供身份证、资格证，由动火施工单位和学校负责施工部门（单位）核验；2、本表一式四份，施工单位、动火作业人、学校负责部门（单位）各存一份，学校负责部门（单位）向安全工作处消防科提交一份备案；3、本表为动火作业人的动火作业证明，应随身携带备查；4、动火作业人员身份证、资格证复印件附背面。
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